Расчёт для «Medvedeff8»
Расчёт Raa используемого выходного трансформатора показал:
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Что Raa = 9,291 кОм при КПД = 0,871.

Подберём из имеющихся в наличии ВАХ близкие. К сожалению, имеются только ВАХ для 6П14П

При Еэ = 350 В с резистором в цепи экранной сетки 1,5 кОм.

Строим нагрузочную характеристику:
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Рассчитаем нужнее нам параметры.

Имеем Ua0 = 330 В, Uamin = 45 В, Iam = 122,5 мА. Подставляем значения в калькулятор:
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Получаем Raa = 9, 3 кОм, что достаточно близко от параметров имеющегося в наличии выходного трансформатора, Pout = 14,8 W и мощность рассеиваемую анодами каждой лампы Ra = 4,7 W, что

Меньше предельно допустимого значения – 12 W.
Достраиваем недостающие линии ВАХ «-11 В» и «- 5,5 В». Определяем по ВАХ  значения токов в точках пересечения нагрузочной прямой переменного тока с линиями статических ВАХ лампы для напряжения на управляющей сетке:

Uc0 + Uсм = 0 В

Uc0 + 0,5 * Uсм = -5,5 В

Uc0 = -11 В

Uc0 -  0,5 * Uсм = -16,5 В

Uc0 - Uсм = -22 В
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Будем считать, что при Uc = -16,5 В лапы закрыты.

Тогда:

Для Uc = 0 В, Ua = 45 В; для Uc = -5,5 В, Ua = 122 В; для Uc = - 11 В, Ua = 330В.
Построим соответствующие линии на семействе экранных характеристик:
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Получим Iэmax = 42 мА, Iэ1 = 15 мА.

Запустим калькулятор:
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Выбираем кнопку «РР класс «АВ» или «В»». И в появившееся окно вставляем полученные значения:
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Получим среднюю мощность, рассеиваемую экранными сетками ламп Рэср = 3,6 W что превышает максимально допустимую = 2,2 W.

